# 管路及進出口水力設計-勘誤表

09/27/2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 頁碼 | 原稿 | 修正 |
| 073 | Eq. (2.4): |  |
| 154 | “….因熱換能力…..” | “….因熱交換能力…..” |
| 156 | 圖5.13： |  |
| 166 | “….可接與否的…..” | “….可接受與否的…..” |
| 227 |  |  |
| 231 | 圖7.4 (e)、(f)、(g) | 水池水位抬高 |
| 233 | ρ=998.2kg/m2 | ρ=998.2kg/m3 |
| 234 | Eq.(7.8): |  |
| 240 | Eq. (7.14): ….. | …. |
| 241 | Eq. (7.15): ….. | …. |
| 250 | (三)管中…在同溫狀態…. | (三)管中…在同溫或多變(polytropic)狀態…. |
| 269 | Eq. (7.69): |  |
| 274&275 | Hf1=…..流速水頭損失 | Hf1=…..流速水頭 |
| Surge Ratio SA/Hf1 | Surge Ratio SB/Hf1 |
| 275 | Balanced Design SA/Hf1=Hf2/Hf1 | Balanced Design SB/Hf1=Hf2/Hf1 |
| 277&278 | 圖8.5：0.25ρ\*,0.5ρ\*,ρ\*,2ρ\* | ρ\*=0.25,ρ\*=0.5,ρ\*=1, ρ\*=2 |
| 313 | 圖9.20：… m/s2 | …ft/s2 |
| 346 |  |  |